|  |
| --- |
| Selbstbeurteilung – Tische |
| zum Antrag vom |  | (Datum des beigefügten Antrags) |
| Produkt- oderProgramm-Name |  | (bitte für jedes Produkt bzw. Programm einen separaten Antrag einreichen) |
|  |
| Firma |  |
| Straße / Postfach |  |
| PLZ Ort |  |
|  |
| Ansprechpartner für diese Selbstbeurteilung ist: |
| Name |  |
| Telefon |  |
| Mobil |  |
| E-Mail |  |
|  |
| O | Das gesonderte Antragsformular haben wir ausgefüllt und beigefügt. |
| O | Hiermit legen wir dem Qualitätsforum Büroeinrichtung gemeinsam mit dem Antragsformular die Selbstbeurteilung zu dem genannten Produkt oder Programm vor, die sich an den Anforderungen der Leitlinie L-Q 2022 orientiert.  |
| O | Wir füllen die Kapitel 11, 12, 13 und 30 vollständig aus. |
| O | Bei den Kapiteln 31, 32 und 33 haben wir je Produkt nur ein Kapitel bearbeitet. |
| O | Wir haben bei der Bewertung der einzelnen Merkmale den vollständigen Text der Leitlinie zu Grunde gelegt, der hier in der Selbstbeurteilung nur in Stichworten aufgeführt ist.  |
| O | Bei von der Leitlinie abweichenden Lösungen haben wir die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen beigefügt. |
| O | Wir versichern, dass diese alternativen Lösungen die in der Leitlinie beschriebene Qualität erreichen. |
| O | Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine oben genannten Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme und Dokumentation verarbeitet und archiviert werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  |
|  |
| Ort | Datum | rechtsverbindliche Unterschrift |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Qualitäts-Anforderungen an die Grundkonzeption für alle Produkte und Dienstleistungen |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 11  | Anforderungen an die Grundkonzeption der Produkte |
| 11.1 | Generelle Anforderungen |
| 11.1.1 | Alle Modellvarianten haben ein GS-Zeichen |  |  |  | m |  |
|  | * Die GS-Zeichen sind min. ein Jahr gültig
 |  |  |  |  |  |
|  | * Kopien der GS-Zertifikate und alle zugehörigen, ausführlichen Prüfberichte sind beigefügt
 |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Alle Produkte mit elektromotorisch verstellbaren Teilen tragen das CE-Zeichen |  |  |  | m |  |
| 11.2 | Anforderungen an die Produktkonzeption |
| 11.2.1 | Es handelt sich um Serienprodukte |  |  |  | m |  |
| 11.2.2 | Alle Modellvarianten sind nachlieferbar |  |  |  | m |  |
| 11.2.3 | Die Produkte sind durch Anbauteile, Aufbauteile oder Einbauteile erweiterbar oder umrüstbar |  |  |  | s |  |
| 11.3 | Anforderungen an das produktbezogene Qualitätsmanagement |
| 11.3.1 | Wir verfügen über ein professionelles Qualitätsmanagement |  |  |  | m |  |
|  | * auf der Basis von ISO 9001 (Zertifikat bitte beifügen)
 |  |  |  |  |  |
|  | * nach anderen (auch Eigen-) Kriterien(Unterlagen bitte beifügen)
 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Anforderungen an das produktbezogene Informationsmanagement |
| 11.4.1 | Wir stellen den Kunden Anwenderinforma­tionen, z. B. mit Hinweisen zur Aufstellung, zur Verfügung  |  |  |  | m |  |
| 11.4.2 | Für Möbel mit elektrischen oder elektronischen Komponenten sind Demontageanleitungen verfügbar |  |  |  | m |  |
| 11.4.3 | Alle Informationen sind in Landessprache oder als Piktogramme verfügbar |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 12 | Anforderungen an produktbezogene Dienstleistungen |
| 12.1 | Anforderungen an den örtlichen Verkaufsservice |
| 12.1.1 | Wir verfügen in allen Vertriebsregionen über geschultes Verkaufs- und Beratungs­personal |  |  |  | s |  |
| 12.1.2 | In allen Vertriebsregionen sind Ausstellungsräume gegeben, in denen das Produkt besichtigt werden kann |  |  |  | s |  |
| 12.1.3 | Bei größeren Anschaffungen werden die Produkte den Kunden mindestens 14 Tage zum Test angeboten |  |  |  | m |  |
| 12.2 | Anforderungen an die Lieferung und Montage |
| 12.2.1 | Wir verfügen in allen Vertriebsregionen über geschultes technisches Kundendienstpersonal |  |  |  | s |  |
| 12.2.2 | Unsere Mitarbeiter und Partner sind in der Lage, die Produkte gemäß Layout-Plan auszuliefern und aufzustellen |  |  |  | m |  |
| 12.3 | Anforderungen an den After-Sales Service |
| 12.3.1 | Wir bieten individuelle Nutzungseinweisung an |  |  |  | s |  |
| 12.3.2 | Wir bieten regelmäßige Optimierungskontrollen an |  |  |  | s |  |
| 12.3.3 | Wir bieten Wartungsverträge an |  |  |  | o |  |
| 12.3.4 | Wir bieten einen Ersatzteilkatalog an |  |  |  | s |  |
| 12.3.5 | Ersatzteil- und Ergänzungslieferungen erfolgen innerhalb weniger Tage |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Anforderungen an die ökologische Ausrichtung von Produkten und Services |
| 13.1 | Anforderungen an die ökologischen Eigenschaften von Produkten |
| 13.1.1 | Wir verfügen über ein strukturiertes Umweltmanagementsystem |  |  |  | m |  |
|  | * nach ISO 14001 oder EMAS (Zertifikat bitte beifügen)
 |  |  |  |  |  |
|  | * auf anderer Basis(Unterlagen bitte einfügen)
 |  |  |  |  |  |
| 13.1.2 | Die eingesetzten Materialien sind sortenrein trennbar |  |  |  | s |  |
| 13.1.3 | Die ökologische Qualität der eingesetzten Materialien wird mit diesen beigefügten Zertifikaten oder Unterlagen dokumentiert: |  |  |  | m |  |
|  | * Blauer Engel RAL-UZ 38 oder 117
 |  |  |  |  |  |
|  | * NF Environnement 217
 |  |  |  |  |  |
|  | * EU Ecolabel Möbel 2016/1332
 |  |  |  |  |  |
|  | * RAL-GZ 430 (DGM)
 |  |  |  |  |  |
|  | * Österreichisches Umweltzeichen
 |  |  |  |  |  |
|  | * TÜV Rheinland Zertifiziert: Emissionsgeprüft, Schadstoffgeprüft
 |  |  |  |  |  |
|  | * European LEVEL (FEMB)
 |  |  |  |  |  |
|  | * BIFMA level (ANSI/BIFMA e3)
 |  |  |  |  |  |
|  | * Nordic Swan
 |  |  |  |  |  |
|  | * Greenguard (gold)
 |  |  |  |  |  |
|  | * Cradle-to-cradle
 |  |  |  |  |  |
|  | * Oeko-Tex bzw. EU-Flower für Textilien bis Produktklasse II
 |  |  |  |  |  |
|  | * IAQ
 |  |  |  |  |  |
|  | * PEFC
 |  |  |  |  |  |
|  | * FSC
 |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.4 | Polster- und andere Schäume sind schadstoffarm und recyclingfähig |  |  |  | m |  |
| 13.1.5 | Textile Oberflächen sind klebstofffrei bespannt oder lösungsmittelfrei verklebt |  |  |  | m |  |
| 13.1.6 | Reparatur und Austausch einzelner (verschleißbehafteter) Komponenten ist möglich |  |  |  | s |  |
| 13.2 | Anforderungen an die begleitenden Services |
| 13.2.1 | Auf Kundenwunsch nehmen wir selbst oder über Dritte unsere Produkte nach der Nutzungszeit zurück und führen diese einer weiteren Nutzung oder fachgerechten Entsorgung zu |  |  |  | s |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Qualitätsanforderungen an Büromöbel |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 30 | Produktübergreifende Anforderungen an Büromöbel |
| 30.1 | Anforderungen an die verwendeten Materialien |
| 30.1.1 | Für konstruktive Holzelemente werden folgende Materialien verwendet: |  |  |  | m |  |
|  | * Span- und Faserplatten mit Furnier oder Melaminharz-Beschichtung nach DIN EN 14322
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tischler-, Schichtpressstoff- (Laminate) oder Vollkernplatten
 |  |  |  |  |  |
| 30.1.2 | Spanplatten entsprechen min. der Emissionsklasse E1 (DIN EN 16516 oder DIN EN 717-1 mit Faktor 2) |  |  |  | m |  |
|  | Offene Stellen in Spanplatten werden (mit Ausnahme der Bohrungen für Bodenträger) abgedeckt |  |  |  | m |  |
| 30.1.3 | Furniere und Beschichtungen von Platten aus Holz werden beidseitig aufgebracht (Gegenzug) |  |  |  | m |  |
|  | Holzfurniere werden widerstandsfähig lackiert |  |  |  | m |  |
| 30.1.4 | Sichtbare Teile aus Stahl oder Aluminium haben widerstandsfähige Oberflächen |  |  |  | m |  |
| 30.2 | Anforderungen an Servicefreundlichkeit und Nutzungsqualität |
| 30.2.1 | Büroeinrichtungen können durch geschultes Personal einfach und schnell demontiert und wieder neu montiert oder modifiziert werden |  |  |  | s |  |
| 30.2.2 | Schubkästen, Schrankzwischenböden, etc. können werkzeugfrei ausgetauscht werden |  |  |  | s |  |
| 30.2.3 | Die Montage erfolgt weitgehend über Steck- und Schraubverbindungen |  |  |  | s |  |
| 30.2.4 | Büromöbel aus Stahl verursachen bei Stößen, etc. keine störenden Geräusche |  |  |  | s |  |
| 30.3 | Anforderungen an Elektrifizierung und Technikintegration |
| 30.3.1 | Elektrifizierungen entsprechen den Anforderungen der Leitlinie für die elektrische Installation in Büromöbeln |  |  |  | m |  |
| 30.3.2 | Steckverbindungen und ähnliche Elektrifi-zierungskomponenten sind leicht zugänglich |  |  |  | m |  |

Auswahl des passenden Kapitels für Ihre Produktart

* Wählen Sie hier aus, in welcher Kategorie Sie ihre Produkte zertifizieren lassen wollen.
* Jedes Produkt kann nur in einer Kategorie zertifiziert werden.

## Büroarbeitstische

[Kapitel 31](#_Anforderungen_an_Büroarbeitstische)

## Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische

[Kapitel 32](#_Anforderungen_an_Besucher-,)

## Tische für mobiles Arbeiten im Homeoffice

[Kapitel 33](#_Anforderungen_an_Tische)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 31 | Anforderungen an Büroarbeitstische |
| 31.1 | Generelle Anforderungen an Büroarbeitstische |
| 31.1.1 | Die Büroarbeitstische sind standsicher |  |  |  | m |  |
| 31.1.2 | Die Büroarbeitstische sind zur Erledigung aller Büroaufgaben geeignet |  |  |  | m |  |
| 31.1.3 | Die Büroarbeitstische sind zur Nutzung im Sitzen geeignet, Details werden in 31.6 angegeben |  |  |  | m |  |
| 31.1.4 | Die Höhe der Arbeitsfläche ist anpassbar |  |  |  | m |  |
|  | * durch werkzeugfreie Höhenverstellung
 |  |  |  |  |  |
|  | * + bei allen Modellvarianten
 |  |  |  |  |  |
|  | * + nur bei diesen Modellvarianten (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
|  | * durch Höheneinstellung
 |  |  |  |  |  |
|  | * bei allen Modellvarianten
 |  |  |  |  |  |
|  | * nur bei diesen Modellvarianten (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| 31.1.5 | Es handelt sich um Sitz-/Steh-Arbeitstische |  |  |  | o |  |
|  | * bei allen Modellvarianten
 |  |  |  |  |  |
|  | * nur bei diesen Modellvarianten (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| 31.2 | Anforderungen an das Gestell und die Unterkonstruktion |
| 31.2.1 | Die Höhenanpassung erfolgt stufenlos oder in kurzen Rasterabständen |  |  |  | s |  |
| 31.2.2 | Bei Tischen mit werkzeugfreier Höhenverstellung: Die Verstellung ist mit einfachen Handgriffen möglich. Ein Freiräumen der Tischplatte ist nicht erforderlich |  |  |  | m |  |
| 31.2.3 | Der unverbaute Freiraum unter der Tischplatte entspricht den unter 31.6 genannten Maßanforderungen |  |  |  | m |  |
| 31.2.4 | Stöße gegen die Tischplatte führen nicht zu starken oder länger andauernden Schwingungen |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 31.3 | Anforderungen an die Tischplatte |
| 31.3.1 | Die Tischplatten haben eine ausreichende Tiefe, Details werden in 31.6 angegeben |  |  |  | m |  |
| 31.3.2 | Es stehen verschiedene Plattengrößen (Breite, Tiefe und ggf. Formen) zur Verfügung |  |  |  | m |  |
| 31.4 | Anforderungen an die funktionale Erweiterbarkeit |
| 31.4.1 | Die Tische können einzeln aufgestellt oder mit anderen Büroarbeitstischen zu Mehrflächenarbeitsplätzen verkettet werden.  |  |  |  | s |  |
| 31.4.2 | Die Arbeitsfläche ist durch eine dritte Ebene erweiterbar |  |  |  | m |  |
|  | * Organisationstableaus und Papiermanagement-Elemente
 |  |  |  |  |  |
|  | * Sichtschutzwände zur optischen Abschirmung
 |  |  |  |  |  |
|  | * Elemente zur akustischen Abschirmung
 |  |  |  |  |  |
|  | * Aufbauten für Ordnerböden, Pinnwände, etc.
 |  |  |  |  |  |
|  | * Technik-Tablare, Arbeitsplatzbeleuchtung, etc.
 |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| 31.5. | Anforderungen an die Elektrifizierung und Technikintegration |
| 31.5.1 | Einzel- und Mehrflächenarbeitsplätze verfügen über geeignete Vorrichtungen für durchgehende Elektro- und Datenleitungen |  |  |  | m |  |
|  | Die Leitungen können nachträglich eingebaut werden |  |  |  | s |  |

Bitte lesen Sie diese Erläuterung zum Kapitel 31.6 "Maße" vor der Bearbeitung durch

* Füllen Sie die nachfolgende zweiseitige Tabelle vollständig aus.
* Wenn Sie die Zertifizierung eines Produkts mit mehr als einer Modellvariante beantragen, kopieren Sie zuerst diese Tabelle und füllen dann die Kopien für jede einzelne Modellvariante aus.

Neu seit 02/2023 – In Tabelle 31.6 bitte die folgenden Eintragungen machen:

* Angabe der Modellvariante, für die Sie das jeweilige Blatt ausfüllen
* Zu den Maßen a) bis h) und „Rasterhöhe“ bitte Zutreffendes in den Spalten „ja/nein“ ankreuzen
=> Alle grau hinterlegten Felder werden ab sofort von der Geschäftsstelle des Qualitätsforum Büroeinrichtungen ausgefüllt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 31.6 | Maße für Büroarbeitstische |
|  | Die nachfolgenden Angaben beziehen sich: |  |  |  | m |  |
|  | * auf alle Modellvarianten
 |  |  |  |  |  |
|  | * auf bestimmte Modelle (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| a) | Tischhöhe (Maß *h1* nach DIN EN 527-1): |  |  |  | m |  |
|  | * für ausschließlich sitzende Tätigkeiten, verstellbar: min. von 650 bis 850 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tischhöhe von Sitz-/Steh-Arbeitstischen, verstellbar: min. von 650 bis 1.250 mm
 |  |  |  |  |  |
| b) | Dicke der Tischplatte an der Plattenvorderkante (Maß *t1* nach DIN EN 527-1): max. 55 mm |  |  |  | m |  |
| c) | Dicke der Tischplatte bei 500 mm ab Plattenvorderkante (Maß *t2*  nach DIN EN 527-1):max. 80 mm |  |  |  | m |  |
| d) | Höhe des Fuß-Freiraums von 600 bis 800 mm ab Plattenvorderkante (Maß *f1* nach DIN EN 527-1):min. 120 mm |  |  |  | m |  |
| e) | Breite der Tischplatte:  |  |  |  | m |  |
|  | * min. 1600 mm (Standard)
 |  |  |  |  |  |
|  | * min. 1200 mm (bei geringerem Arbeitsmittelbedarf)
 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f) | Tiefe der Tischplatte (Maß *D* nach DIN EN 527-1):min. 800 mm  |  |  |  | m |  |
| g) | Tiefe des freien Beinraums unter der Tischplatte (Maß *g1*  nach DIN EN 527-1):min. 800 mm |  |  |  | m |  |
| h) | Breite des freien Beinraumsunter der Tischplatte (Maß *w* nach DIN EN 527-1):min. 1.000 mm |  |  |  | m |  |
|  | Rasterhöhe bei höheneinstellbaren Tischen : max. 10 mm |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 32 | Anforderungen an Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische |
| 32.1 | Generelle Anforderungen an Besucher-, Besprechungs- und Konferenztische |
| 32.1.1 | Die Tische sind standsicher |  |  |  | m |  |
| 32.1.2 | Das Programm umfasst (auch) Sitz-/Steh-Tische |  |  |  | o |  |
| 32.2 | Anforderungen an das Gestell und die Unterkonstruktion |
| 32.2.1 | Tischzargen und -beine sind so angebracht, dass alle Personen bei typischer Nutzung bequem sitzen oder stehen können |  |  |  | m |  |
| 32.2.2 | Bei Tischen ohne Rollen: Die Tische sind mit Höhenausgleich ausgestattet |  |  |  | m |  |
| 32.2.3 | Stöße gegen die Tischplatte führen nicht zu starken oder lang andauernden Schwingungen. |  |  |  | m |  |
| 32.3 | Anforderungen an die Tischplatten |
| 32.3.1 | Es stehen verschiedene Plattengrößen (Breite, Tiefe und ggf. Formen) zur Verfügung. |  |  |  | m |  |
| 32.3.2 | Die Tischplattenkanten sind gegen Beschädigungen geschützt, durch:  |  |  |  | s |  |
|  | * Umleimer
 |  |  |  |  |  |
|  | * andere (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| 32.4 | Anforderungen an die Erweiterungsmöglichkeiten |
| 32.4.1 | Für die Tische stehen Tisch-zu-Tisch-Verbinder zur Verfügung |  |  |  | o |  |
| 32.4.2 | Zu den Tischen werden leicht zu montierende Tischblenden angeboten |  |  |  | o |  |
| 32.5 | Anforderungen an Tische mit Rollen |
| 32.5.1 | Für Tische mit Rollen: |  |  |  | - |  |
|  | * Min. 2 Rollen sind feststellbar
 |  |  |  | m |  |
|  | * Die Feststellfunktion ist deutlich erkennbar und einfach zu bedienen
 |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 32.6 | Anforderungen an Klapp- und Falttische |
| 32.6.1 | Die Tische sind so konstruiert, dass es beim Aufbau und Abbau nicht zu Verletzungen kommen kann |  |  |  | m |  |
| 32.6.2 | Für Tische ohne Rollen:Es werden passende Transport- und Lagervorrichtungen angeboten |  |  |  | o |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 33 | Anforderungen an Tische für mobiles Arbeiten im Homeoffice |
| 33.1 | Generelle Anforderungen an Tische für mobiles Arbeiten im Homeoffice |
| 33.1.1 | Die Tische sind standsicher |  |  |  | m |  |
| 33.1.2 | Die Tische sind zur Nutzung im Sitzen geeignet, Details werden in 33.6 angegeben |  |  |  | m |  |
| 33.1.3 | Das Programm umfasst (auch) Sitz-/Steh-Arbeitstische |  |  |  | o |  |
| 33.2 | Anforderungen an das Gestell und die Unterkonstruktion |
| 33.2.1 | Nutzer können an den Tischen bequem sitzen und arbeiten, ohne mit den Beinen an das Tischgestell zu stoßen, Details werden in 33.6 angegeben |  |  |  | s |  |
| 33.2.2 | Tischbeine bzw. das Untergestell sind mit einem Höhenausgleich ausgestattet |  |  |  | m |  |
| 33.2.3 | Stöße gegen die Tischplatte führen nicht zu starken oder lang andauernden Schwingungen. |  |  |  | m |  |
| 33.2.4 | Die Tische verfügen über eine Höhenanpassung, durch: |  |  |  | o |  |
|  | * Höhenverstellung
 |  |  |  |  |  |
|  | * Höheneinstellung
 |  |  |  |  |  |
| 33.3 | Anforderungen an die Tischplatte |
| 33.3.1 | Größe und Form der Tischplatte sind für den Einsatz im Homeoffice geeignet. |  |  |  | m |  |
| Die Tischplatte ist ausreichend groß, um mindestens mit einem Laptop, separater Tastatur, Maus und einzelnen Schriftstücken arbeiten zu können, Details werden in 33.6 angegeben |  |  |  | m |  |
| 33.3.2 | Es stehen verschiedene Plattengrößen (Breite, Tiefe) und ggf. Formen zur Verfügung |  |  |  | o |  |
| 33.3.3 | Die Plattenkanten sind gerundet |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 33.4 | Anforderungen an Tische mit Rollen |
| 33.4.1 | Für Tische mit Rollen: |  |  |  | - |  |
|  | * Min. 2 Rollen sind feststellbar.
 |  |  |  | m |  |
|  | * Die Feststellfunktion ist deutlich erkennbar und einfach zu bedienen
 |  |  |  | m |  |
| 33.5 | Anforderungen an Klapp- und Falttische |
| 33.5.1 | Die Tische sind so konstruiert, dass es beim Aufbau und Abbau nicht zu Verletzungen kommen kann |  |  |  | o |  |

Bitte lesen Sie diese Erläuterung zum Kapitel 33.6 "Maße" vor der Bearbeitung durch

* Füllen Sie die nachfolgende zweiseitige Tabelle vollständig aus.
* Wenn Sie die Zertifizierung eines Produkts mit mehr als einer Modellvariante beantragen, kopieren Sie zuerst diese Tabelle und füllen dann die Kopien für jede einzelne Modellvariante aus.

Neu seit 02/2023 – In Tabelle 33.6 bitte die folgenden Eintragungen machen:

* Angabe der Modellvariante, für die Sie das jeweilige Blatt ausfüllen
* Zu den Maßen a) bis g) und „Rasterhöhe“ bitte Zutreffendes in den Spalten „ja/nein“ ankreuzen
=> Alle grau hinterlegten Felder werden ab sofort von der Geschäftsstelle des Qualitätsforum Büroeinrichtungen ausgefüllt.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |
| --- | --- |
| 33.6 | Maße für Tische für mobiles Arbeiten im Homeoffice |
|  | Die nachfolgenden Angaben beziehen sich: |  |  |  | m |  |
|  | * auf alle Modellvarianten
 |  |  |  |  |  |
|  | * auf bestimmte Modelle (bitte angeben)
 |  |  |  |  |  |
| a) | Tischhöhe (Maß *h1* nach DIN EN 527-1): |  |  |  | m |  |
|  | * für ausschließlich sitzende Tätigkeiten, feste Höhe: 740 ± 20 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * für ausschließlich sitzende Tätigkeiten, verstellbar: min. von 680 bis 760 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tischhöhe von Sitz-/Steh-Arbeitstischen, verstellbar: min. von 680 bis 1.180 mm
 |  |  |  |  |  |
| b) | Dicke der Tischplatte an der Plattenvorderkante (Maß *t1* nach DIN EN 527-1): |  |  |  | m |  |
|  | * Standard: max. 55 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tische mit Schubladen oder anderen Einbauten unter der Tischfläche:max. 70 mm
 |  |  |  |  |  |
| c) | Dicke der Tischplatte bei 500 mm ab Plattenvorderkante (Maß *t2*  nach DIN EN 527-1):max. 100 mm |  |  |  | m |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beurteilungskriterien | ja | nein | Erläuterungen und Alternativen (ggf. in Anlage beschreiben) | mso | Prüfung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d) | Höhe des Fuß-Freiraums von 600 bis 800 mm ab Plattenvorderkante (Maß *f1* nach DIN EN 527-1):min. 120 mm |  |  |  | m |  |
| e) | Breite und Tiefe der Tischplatte: |  |  |  | m |  |
|  | * Standard: 1.200 x 800 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tische für gelegentliche oder kurzzeitige Nutzung:800 x 600 mm
 |  |  |  |  |  |
| f) | Tiefe des freien Beinraums unter der Tischplatte (Maß *g1*  nach DIN EN 527-1): |  |  |  | m |  |
|  | * Standard: min. 800 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tische für gelegentliche oder kurzzeitige Nutzung:min. 600 mm
 |  |  |  |  |  |
| g) | Breite des freien Beinraumsunter der Tischplatte(Maß *w*nach DIN EN 527-1): |  |  |  | m |  |
|  | * Standard:min. 850 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | * Tische für gelegentliche oder kurzzeitige Nutzung:min. 600 mm
 |  |  |  |  |  |
|  | Rasterhöhe bei höheneinstellbaren Tischen : max. 10 mm |  |  |  | m |  |